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第一章招标公告
华信咨询设计研究院有限公司受温州金洋集装箱码头有限公司的委托，就温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。
一、项目编号： 
二、本项目采用公开招标（两步开标法），资格后审方式
三、项目概况：
（一）项目名称：温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修
[bookmark: _Hlk198727946]（二）招标内容：1台25T叉车维修，维修内容包括但不限于以下事项：发动机升级更换、门架系统整体更换、对叉车内外门架总成实施整体更换、液压系统检修更换、整机外观修复涂装（发动机升级改造完成后，需出具国家环保部门认可的国四排放标准的检测证明）。具体清单及要求见招标文件第二章招标需求。
（三）项目最高限价：人民币66.4万元（含税）。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则作否决投标处理。
（四）维修工期：合同签订后，接招标人通知之日起90个日历天内完成合同范围内设备更换、维修并送回招标人指定地点且通过验收。
（五）维修地点：中标人场地内。
四、合格投标人的资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照或事业单位法人证书（提供扫描件加盖公章）,经营范围必须明确包含相关检维修项目。有能力提供本次招标项目及所要求的服务；
（二）投标人未被列入安全生产严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部官方网站（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）公布为准；
（三）具有3年及以上相关业绩经验并提供证明材料。（即合同签订时间在2023年7月1日以前，须提供合同复印件并加盖单位公章）；
（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理；
（五）具有有效的《特种设备生产许可证》，且许可项目包含场（厂）内专用机动车辆修理，且子项目包含“机动工业车辆（叉车）。
（六）本项目不允许联合体投标和分包转包，本次招标采用资格后审。
五、招标文件的获取
（一）本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。
（二）招标文件获取时间：2026年  月  日08时00分至2026年  月  日17时00分。
（三）未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。
六、投标保证金
（一）金额：壹万元整（小写：¥10000.00）。
（二）投标人应于2026年  月  日12:00 前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户，否则视为投标保证金无效。
（三）投标保证金应通过投标人银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。
七、投标截止时间和地点
（一）投标文件递交截止时间：2026年  月  日9时00分。
（二）投标文件递交方式：
线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026年  月  日9时00分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。
八、开标时间地点及注意事项
本次招标将于2026年  月  日9时00分在温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢2楼招标采购中心在线公开开标。
注意事项
（一）本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。
（二）各投标人提交的“资格文件”及“商务技术标”不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。
（三）投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。 
（四）本项目采用电子招标，中标人须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

九、联系方式
招标人：温州金洋集装箱码头有限公司
地  址：温州市乐清七里港镇
联系人：刘先生
联系电话：0577-62677793
招标代理人：华信咨询设计研究院有限公司
地址：杭州市滨江区春波路999号
联系人：尚云飞、羊奕杭、王鑫霖
联系电话：15225996022、15257143905
投诉受理电话/邮箱：18758271840/328814049@qq.com
电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520
CA咨询热线：400-666-4230
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第二章招标需求
一、项目内容
	招标内容
	温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修



二、商务要求
	维修工期及维修地点
	维修工期：合同签订后，接招标人通知之日起90个日历天内完成合同范围内设备更换、维修并送回招标人指定地点且通过验收。
维修地点：中标人场地内

	★质保期
	质保期：经浙江省特种设备科学研究院出具合格检验报告且双方共同验收合格后，质保期开始起计，不少于1年。

	★付款方式
	1、双方的全部往来结算方式，均凭正式发票或收据通过银行转账方式进行结算，不采取现金结算。
2、在合同签订前中标人提供合同金额5%的履约保证金，如中标人在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则招标人有权拒签合同。并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。履约保证金在验收合格后转为质量保证金继续执行，待项目质保期满后，设备正常运行无质量问题，并且招标人收到中标人开具的收据后30个日历天内无息向中标人退还。
3、经双方共同验收合格后，招标人在收到中标人开具的全额增值税销售专用发票后30个日历日内支付全部合同价款。
4、因中标人原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，招标人均可在履约保证金或质量保证金中直接扣除。履约保证金或质量保证金被扣收发生后，中标人应在30个日历天内补足，逾期补足的，按每日万分之五支付违约金。
5、本合同价格含增值税，合同履行期间，如国家调整增值税率，则合同价款按不含税价不变的原则进行调整。

	合同签订
	本项目最终合同由温州金洋集装箱码头有限公司与中标单位直接签订。



三、技术需求
（一）项目概况
温州金洋集装箱码头有限公司1#25T叉车投用年限较长（2014年制造），设备原厂配置的发动机采用国 Ⅲ 排放标准，已无法满足现行国家环境保护法律法规及非道路移动机械大气污染物排放管控要求。依据《中华人民共和国大气污染防治法》中非道路移动机械尾气排放的相关管控规定，需对该叉车原有发动机实施升级维修改造，确保其尾气排放指标达到国四排放标准。同时，该叉车长期承担码头散货作业任务，因服役时间久、作业负荷大，内外门架、液压系统等核心部件出现不同程度老化与磨损，设备作业性能及可靠性有所下降。为保障码头散货作业稳定运行，恢复设备完好技术状态，需对相关核心部件进行更换及整机修复处理。
本次招标范围为1台25T叉车的维修项目，维修内容包括但不限于以下事项：发动机升级更换：将原配康明斯QSB6.7型发动机，更换为符合国家非道路移动机械国四排放标准的合规发动机；门架系统整体更换：对叉车内外门架总成实施整体更换；液压系统检修更换：对液压系统相关零配件进行批量更换，并完成系统调试校验；整机外观修复涂装：完成全车钣金修复与整机油漆涂装作业。
本项目为交钥匙工程，本次报价是包含招标文件规定的完成本项目所需的供货、包装、设备来回运输、仓储、装卸、拆除、安装、调试、浙江省特种设备科学研究院检测费用、验收、售后服务、人工、保险、交通费、13%增值税税金、及涉及的辅材等全部工作的总费用（含平台交易服务费）。实行固定费用总价包干。该维修费用已涵盖履行过程中一切风险（包括但不限于材料、人工价格上涨，发生安全事故造成的损害赔偿）。
（二）技术要求
1、发动机升级改造要求
★（1）中标人维修改造后的发动机满足原发动机设计功率要求，额定功率大于等于原配发动机功率：净功率164千瓦@2200转/分；转矩949牛米@1500转/分。且发动机效率要求大于等于 36 %并达到国四及以上排放标准（项目维修改造完成后中标人须出具国家环保部门认可的国四排放标准的检测证明）。
▲（2）维修改造后的发动机需为知名一线进口品牌发动机（品牌要求康明斯/沃尔沃/道依茨或相当于）。
（3）中标人在维修改造过程中要保证发动机升级改造后与现有变速箱、车体连接匹配，制作安装必要的支架，原有空调能良好地匹配安装。
（4）中标人需设计、制作、安装叉车新发动机水箱、油管、水管、支座以及排烟管等连接附件，拆除原有设备上的发动机及其外围零配件。
（5）中标人需保证发动机冷却器（主水箱）负责与车体之间可靠的定位安装，与发动机之间的上水管、副水箱水管、波箱冷却器进出水管、增压器的进出气管的可靠连接。
（6）中标人需根据发动机冷却器（主水箱）尺寸及安装位置，选配提供适合发动机使用的冷却风扇、风扇罩并负责与车体及发动机的可靠联接。
（7）中标人需提供新的发动机进气冷却器（中冷箱）并负责与车体及发动机冷却器（主水箱）之间可靠的定位安装，与发动机增压器的进出气管的可靠连接。
（8）中标人负责发动机启动马达与叉车蓄电池、控制电箱之间联接电路、接头、电缆线路的设计、提供、布置和安装。
（9）中标人对发动机进行测试，保障发动机与变速箱能正常匹配，满足各种工况工作要求，测试完成后提供新发动机和旧发动机载荷曲线图。
（10）所有更新电气设备的控制器、电气元器件，在发动机等安装调试后，能正常使用达到原车标准。
（11）中标人应按照签订合同约定日期前完成发动机升级改造工作，并在招标人技术人员参加情况下，完成发动机改造规范所规定的各项检测。直到叉车可正常使用并恢复原作业功能后，由招标人出具《发动机升级改造项目验收单》。
2、内外门架总成更换技术要求
（1）当叉车在招标人场地来回装卸时，招标人为中标人装卸提供方便。
（2）由中标人负责将该内外门架从叉车上拆下，拆下后，双方应对门架外观进行检查，确认门架的型号、总成号、系列号，如有情况中标人需整理出检查报告单对存在的主要问题及外观检查情况进行标注并签字。另外，中标人应保管好拆卸门架时从叉车上拆下的其他零部件。因内外门架总成拆卸及安装过程中，发现或产生的需要更换的与内外门架总成有关的所有零配件，均由中标人负责提供合格产品并安装调试到位。
（3）中标人在拟好内外门架总成清单后，应及时发给招标人，经招标人确认后才可对内外门架总成进行更换。
（4）内外门架总成均由中标人提供，中标人应保证内外门架总成均为门架原厂产品。需提供原厂证明以及门架为合同签订之日前1年内生产日期证明。
（5）中标人应按照签订合同约定日期前完成内外门架总成的更换和调试工作，并在招标人技术人员参加情况下，完成门架更换规范所规定的各项检测。直到叉车可正常使用并恢复原作业功能后，由招标人出具《内外门架总成更换项目验收单》。
3、液压系统一批零配件更换技术要求
（1）更换全车液压油管，油管型号必须与原车一致；油管品牌为Parker（进口件）、Danfoss（进口件）、Gates（进口件）或相当于（项目完工验收前，中标人需提供原产地产品合格证，以及品牌厂家供应商授权书）。
（2）更换及新增油管的布设走向应最大限度沿用原车设计路径与安装工艺；如确需调整原车油管走向，中标人须提前提交书面调整方案，经招标人书面审批同意后方可实施。因油管走向调整所引发的设备故障、运行异常及由此产生的全部经济损失与安全责任，均由中标人承担，招标人不承担任何责任。
（3）原有的油管管夹需全部换新，且新管夹的型号必须与新换油管的管径相匹配。
（4）所有油管的固定及绑扎必须到位，防止油管与其他部件或油管之间发生摩擦；如与其他部件锐边有无法避免的干涉，需将干涉位置包扎后固定到位。
（5）更换油管后需保证各新油管的转接头均紧固到位，且不存在漏油。
（6）中标人应按照签订合同约定日期前完成液压系统一批零配件更换工作，并在招标人技术人员参加情况下，完成液压系零配件更换规范所规定的各项检测。直到叉车可正常使用并恢复原作业功能后，由招标人出具《液压系统一批零配件更换项目验收单》。
4、全车钣金油漆的技术要求
（1）底漆和面漆要求使用知名品牌，推荐：Hampel(海虹老人)、Jotun(佐敦)、ZPMC(振华)或相当于。
（2）钣金修复：恢复车身原有的金属刚性与线条流畅性。
（3）特殊材质处理：对于铝合金等特殊材质部件，必须采用低温作业（温度小于80摄氏度），严禁高温烘烤，以免金属结构变形导致后期漆面鼓包。
（4）薄面多次刮灰：原子灰必须遵循（薄涂多层）原则，每层厚度部超过2mm，总厚度不宜超过1张A4纸的厚度。边缘处需做30度斜坡过渡，确保新旧漆面衔接自然，避免后期翘边。
（5）精细打磨：干燥后需依次使用80目、120目、240目至400目砂纸进行打磨，最终表面平整度误差需控制在0.05mm-0.1mm以内，达到接近原厂的模具级标准。
（6）喷涂施工：无尘环境控制，必须在配备空气净化系统的无尘车间进行，环境温度需保持在20-25摄氏度，湿度控制在60摄氏度左右，以防止漆面产生气泡，白点或颗粒。
（7）分层喷涂标准：
底漆层：先喷涂环氧底漆增强防锈，再喷涂中涂底漆填充瑕疵。
色漆层：根据原厂色号精确调配，金属漆喷涂时喷枪需保持45°角，确保金属颗粒均匀分布。
清漆层：通常喷涂2-3层，总厚度需精准控制在30-70μm之间。
（8）漆面验收标准：
漆膜厚度：漆层总厚度通常应控制在30-70μm之间。
硬度测试：漆膜硬度需达到≥2H铅笔硬度。
色差与光泽度：色差（ΔE值）需≤1.5（高要求）至≤2（一般工业件可接受），光泽度需≥90GU，确保与原厂漆面高度一致。
外观检查：在特定光源下目测，漆面需色泽一致，无流挂、橘皮、缩孔、颗粒及露底等缺陷。
（9）中标人应按照签订合同约定日期前完成全车钣金油漆工作，并在招标人技术人员参加情况下，完成全车钣金油漆规范所规定的验收工作。直到叉车可正常使用并恢复原作业功能后，由招标人出具《全车钣金油漆项目验收单》。
5、其他要求
（1）在上述项目维修更新改造施工过程中中标人应严格遵循操作规范，且在更新全过程中应当接受招标人必要的监督检验。
（2）维修更新改造工程实施前，由招标人与中标人双方共同对待维修改造叉车开展联合查验工作，核实确认设备规格型号、出厂序列号，全面检查设备外观状态及零部件完好情况，排查是否存在意外损伤、功能异常或零部件缺失等问题。
若查验发现设备存在异常情形，中标人须如实编制《叉车维修更新改造施工前查验报告单》，对维修改造前设备存在的主要问题、外观缺陷等逐项标注列明，经双方签字确认后，作为招标人向中标人移交待维修改造设备的现状确认依据（若设备存在的异常情况不属于本项目维修改造的范围，由招标人负责后续维修安排）。
若施工前未完成上述联合查验及签字确认手续，即视为中标人已认可待维修改造设备的外观、全部附属部件及各项功能均处于完好状态，中标人后续不得就设备移交前的原有状况提出任何异议。
（3）维修、改造、调试和各项检测工作完成后，中标人应做好试车验收准备，并通知招标人与招标人技术人员进行现场试车验收（施工完成后，中标人必须将设备换下的所有零部件归还给招标人）。
（4）中标人应按合同约定时间要求，严格按相关行业标准或规范进行维修改造更换。
★（5）所有项目维修改造更换完成后，由中标人负责完成该设备的浙江省特种设备科学研究院检验。
（6）发动机试车验收合格后，中标人应随设备提供升级方案的发动机《产品合格证书》以及相对应的维护手册和零件手册。
（7）中标人需保障后期技术支持和零配件供应。
（8）质保期内，中标人承诺在接到招标人维修通知的 12 小时内做出响应，24小时内进场维修（若为油管更换后出现由于安装问题引起的故障，需在接到招标人通知后24小时内处理完毕），并在最短时间处理好故障，不得推卸。中标人需承诺发生零部件或维修质量问题时，中标人必须遵循国家标准或行业标准进行修复；如遇发动机故障，中标人必须遵循发动机大修规范进行修复。
（9）质保期内，保修范围包括 100％ 劳务及因中标人所提供零部件质量问题和因修理不当而引起的故障和损坏，由此产生的所有直接损失，均有中标人承担。
（10）出质保期后，中标人承诺对因招标人原因引起的门架故障在24小时内做出响应，并提供必要的有偿服务。
（11）质保期内，中标人应遵守招标人相关规章制度，严禁违章作业，招标人有权对违章行为进行考核。
（12）合同有效期内因中标人责任造成的一切事故，均由中标人负责。
（三）维修清单
	1#25吨叉车内外门架、油管、发动机改造

	序号
	配件编码
/（型号）
	名称
	数量

	1
	\
	更换卡尔玛原厂门架总成
★(项目维修改造完成后，内外门架总成更换项目验收前中标人须提供卡尔玛原厂件合格证并提供无损探伤检测报告)
	1

	2
	\
	全车油漆（底漆和面漆）
	1

	3
	A51795.0055
	更换九通阀至手刹阀油管
	1

	4
	A51969.0080
	更换九通阀至手刹阀油管
	1

	5
	A52682.0100
	更换九通阀至驱动桥散热油管
	4

	6
	A51839.0100
	更换九通阀至轮边刹车油管
	2

	7
	A51837.0230
	更换脚刹阀回油管
	1

	8
	A51837.0320
	更换脚刹阀进油管
	1

	9
	A51826.0105
	更换手刹进油管
	1

	10
	A51841.0325
	更换脚刹阀至九通阀油管
	1

	11
	A51969.0040
	更换副泵至高压滤芯油管
	1

	12
	A51969.0100
	更换蓄能器至手刹阀油管
	1

	13
	A51837.0290
	更换伺服制动系统
	3

	14
	A51837.0320
	
	

	15
	A51841.0300

	
	

	16
	A51794.0315
	更换方向机回油管
	1

	17
	A51794.0280
	更换方向机进油管
	1

	18
	A51826.0275
	更换方向机控制油管
	1

	19
	A51825.0200
	更换方向机进油管细
	1

	20
	A52278.0120
	更换优先阀至多路阀油管
	1

	21
	A51821.0205
	更换多路阀回油管
	1

	22
	A51826.0075
	更换主阀连接控制阀油管
	1

	23
	A52133.0065
	更换液压主泵至油箱油管
	1

	24
	A52133.0073
	更换液压主泵至油箱油管
	1

	25
	A52129.0070
	更换液压刹车泵至油箱油管
	1

	26
	A51990.0140
	更换多路阀至油箱油管
	1

	27
	A51990.0125
	更换液压刹车泵至油箱油管
	1

	28
	A51826.0180
	更换多路阀至油箱油管
	1

	29
	A52212.0140
	更换液压泵至多路阀进油管
	1

	30
	A52278.0095
	更换液压副泵至优先阀进油管
	1

	31
	A51794.0080
	更换多路阀至门架进油管3A4B
	2

	32
	A51794.0095
	更换多路阀至门架进油管3B
	1

	33
	A51794.0070
	更换多路阀至门架进油管4A
	1

	34
	A51795.0185
	更换门架至溢流阀进油管
	1

	35
	A51795.0050
	更换起升油缸通管
	1

	36
	A51795.0065
	更换起升溢流阀至起升油缸油管
	1

	37
	A51795.0195
	更换门架至溢流阀三通油管
	1

	38
	A51795.0120
	更换起升溢流阀至起升油缸油管
	1

	39
	A51795.0160
	更换门架至起升油缸回油三通油管
	1

	40
	A51794.0105
	更换门架至起升油缸进油三通油管
	1

	41
	A51969.0090
	更换左前倾油缸进油管
	1

	42
	A51794.0150
	更换右前倾油缸进油管
	1

	43
	A51794.0165
	更换右前倾油缸回油管
	1

	44
	A51969.0100
	更换左前倾油缸回油管
	1

	45
	A51806.0036
	更换液压油箱至液压散热器油管
	1

	46
	A51806.0330
	更换九通阀至液压油散热器油管
	1

	47
	A51806.0085
	更换液压油箱至液压散热器油管
	1

	48
	A51826.0270
	更换优先阀至油箱回油管
	1

	49
	A51794.0625
	更换转向油缸油缸
	2

	50
	A51825.0050
	更换变速箱的泵至阀油管
	4

	51
	A51825.0100
	
	

	52
	A51825.0040
	
	

	53
	A51826.0070
	
	

	54
	A54942.0270
	更换起升油缸连接油管
	2

	55
	A54942.0260
	
	

	56
	923978.1051
	更换内门架起升油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	2

	57
	924472.0009
	更换牌坊起升油缸总成
★（项目维修改造完成后，内外门架总成更换项目验收前中标人须卡尔玛原厂件并提供出厂合格证）
	2

	58
	920744.0019
	更换平移油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	2

	59
	923978.1027
	更换倾斜油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	2

	60
	N00163.1700
	更转向油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	1

	61
	/
	发动机升级改造
	1

	62
	/
	发动机相关附件改造（含材料）
	1

	63
	/
	尿素罐固定装置的设置改造
	1

	64
	/
	控制系统的改造
	1

	65
	/
	项目维修改造完成后中标人须随车提供发动机保养耗材（包括材滤、机滤、空滤等所有材料）
	3

	66
	/
	整车要求配备车辆智能消防系统。机舱发生自燃时，有声、光报警，机器能自动停止运转自动/手动启动灭火功能。消防系统可手动、自动可自由切换，报警温度为 180 摄氏度，主电源切断后仍可以实现自动或手动灭火；灭火介质稳定可靠，适应-50—60 摄氏度常压储存，具有冷却、无腐蚀、防止复燃性能，系统寿命 5 年以上。
	1





[bookmark: _Toc50128378]

[bookmark: _Toc10127]第三章投标人须知前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修

	2
	采购内容：见招标公告。

	★3
	投标报价及费用：
1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2、本项目最高限价：人民币66.4万元（含税）。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则作否决投标处理。
3、本项目为交钥匙工程，本次报价是包含招标文件规定的完成本项目所需的供货、包装、设备来回运输、仓储、装卸、拆除、安装、调试、浙江省特种设备科学研究院检测费用、验收、售后服务、人工、保险、交通费、13%增值税税金、及涉及的辅材等全部工作的总费用（含平台交易服务费）。实行固定费用总价包干。该维修费用已涵盖履行过程中一切风险（包括但不限于材料、人工价格上涨，发生安全事故造成的损害赔偿）。

	★4
	投标保证金：详见招标公告

	5
	答疑与澄清：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前10日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

	6
	投标文件组成：价格标、商务技术标、资审文件。

	7
	投标截止时间、地址：详见招标公告。

	8
	开标时间、地址：详见招标公告。

	9
	评标办法及评分标准：详见第四章。

	10
	发布本次招标公告、中标公示的媒介：浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）公示3个工作日。

	11
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外。
未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在与招标人签订合同后5个工作日内一次性无息退还给中标人。

	12
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	13
	履约保证金的形式：银行转帐
履约保证金的金额：合同价款的5%。中标人在合同签订之前须向招标人单位提交履约保证金，并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。
有效期：在合同约定金额履行完毕或服务期届满后转为质保金。

	14
	采购资金来源：自筹。

	★15
	投标文件有效期：自投标截止日起90天。

	★16
	本项目采用电子招标，中标人须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看）。
具体收费标准如下：
集团电子招标采购平台交易服务费收取标准
	中标价
	收费标准（万元）

	200万(含）以下
	0.1

	200万-500万(含)
	0.25

	500万-1000万(含)
	0.75

	1000万-2000万(含)
	1.25

	2000万-5000万(含)
	1.75

	5000万-1亿(含)
	2.5

	1亿-5亿(含)
	3.5

	5亿—10亿(含)
	5

	10亿以上
	6

	注：
1.交易服务费由中标单位承担。
2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目,交易服务费按1年的中标金额计取。
3.对于无具体交易(中标)金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取,对于无具体交易(中标)金额的限额以下招标采购项目按每个项目1000元计取，多家中标人费用平摊。
4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。




	★17
	招标代理服务费：由招标人支付

	18
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。





[bookmark: _Toc50128379]一总则
[bookmark: _Toc50128380]（一） 适用范围
本招标文件适用于温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的单位：温州金洋集装箱码头有限公司
2、“招标代理机构”系指：华信咨询设计研究院有限公司
3、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。
5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
6、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务、培训以及其他类似的义务。
7、“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的服务。
8、“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。或者 “线上形式”是指“海港集团电子招标采购平台”。
9、“集团”系指浙江省海港集团、宁波舟山港集团。
10、带“★”条款系指实质性要求条款。
[bookmark: _Toc50128381]（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
[bookmark: _Toc50128382]（四）投标委托
提供法定代表人授权委托书及授权代表有效身份证明（若为法定代表人参加投标活动的提供法定代表人有效身份证明、企业法人营业执照）。
[bookmark: _Toc50128383]（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。
（六）联合体投标
本项目不允许联合体投标。
（七）转包与分包
★本项目不允许分包转包
[bookmark: _Toc50128384]（八）特别说明：
[bookmark: _Toc50128388]1. 本项目不属于依法必须招标项目，也不属于政府采购项目。
★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人（或负责人）所拥有。
★3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
（九）异议和投诉
1.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；投标人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，逾期不予受理。
2.异议应当在浙江海港电子招标采购平台上提出，投诉应当以书面形式提出。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
[bookmark: _Toc527495450][bookmark: _Toc430][bookmark: _Toc50128389]二招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.招标公告
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及评分标准
5.合同主要条款
6. 投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改
1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人经确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前10日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。
2.获取招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其授权代表签章，并盖投标人公章并注明日期。
3.没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。
[bookmark: _Toc50128390]三投标文件的编制
投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。
（一）投标文件的组成
投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分，投标人应分别编制、上传各部分内容，商务技术标、资审文件不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。
[bookmark: _Toc14400]第一部分：资格审查文件（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标
（1.1）法定代表人授权委托书；
（1.2）法定代表人身份证明书；
（2）投标声明书；
（3）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)
（4）投标人未被列入安全生产严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部官方网站（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）公布为准；
（5）具有3年及以上相关业绩经验并提供证明材料。（即合同签订时间在2023年7月1日以前，须提供合同复印件并加盖单位公章）；
（6）承诺函
（7）特种设备生产许可证
第二部分：商务技术标（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标
（1）投标函；
（2）技术规格、商务条款偏离表
（3）投标人2023年7月1日以来同类项目业绩
（4）投标人的基本情况
（5）质保期、工期承诺函
（6）投标人情况（格式自拟）
（7）发动机选型与技术方案（格式自拟）
（8）售后服务（格式自拟）
（9）维修清单品牌表
（10）其他投标人认为需要提供的证明材料及内容。
第三部分：价格标
（1）投标报价一览表；
注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标人相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。
（二）投标文件的语言及计量
★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。
[bookmark: _Toc12733][bookmark: _Toc50128393][bookmark: _Toc527495475][bookmark: _Toc30109]（三）投标报价
[bookmark: _Toc15950][bookmark: _Toc26553][bookmark: _Toc50128394][bookmark: _Toc527495476]1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
[bookmark: _Toc27262][bookmark: _Toc527495477]★2.本项目为交钥匙工程，本次报价是包含招标文件规定的完成本项目所需的供货、包装、设备来回运输、仓储、装卸、拆除、安装、调试、浙江省特种设备科学研究院检测费用、验收、售后服务、人工、保险、交通费、13%增值税税金、及涉及的辅材等全部工作的总费用（含平台交易服务费）。实行固定费用总价包干。该维修费用已涵盖履行过程中一切风险（包括但不限于材料、人工价格上涨，发生安全事故造成的损害赔偿）。
[bookmark: _Toc50128396][bookmark: _Toc27023][bookmark: _Toc527495478][bookmark: _Toc4050]★3.投标文件只允许有一个投标价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
★投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
[bookmark: _Toc24350][bookmark: _Toc50128397][bookmark: _Toc527495479][bookmark: _Toc11291]（四）投标文件的有效期
★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
[bookmark: _Toc50128398][bookmark: _Toc6637][bookmark: _Toc527495480][bookmark: _Toc13025]3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。
[bookmark: _Toc19039][bookmark: _Toc527495481][bookmark: _Toc50128399][bookmark: _Toc21180]4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
[bookmark: _Toc31108][bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc527495482][bookmark: _Toc50128400]（五）投标保证金
★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
	2.保证金形式：银行转账。
	3.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
	★4.中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在与招标人签订合同后5个工作日内一次性无息退还给中标人。
	★5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
	（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
	（2）未按规定提交履约保证金的；
	（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
	（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
	（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
	（6）投标人在投标过程中违反有关法律法规的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc527495483][bookmark: _Toc2315][bookmark: _Toc10942][bookmark: _Toc50128401]（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标文件须由投标人在规定位置盖电子章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人盖电子签名章，投标人应写全称。
（七）投标文件的递交、修改和撤回
[bookmark: _Toc50128403]1.投标文件需在投标文件递交的截止时间前递交。
2.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
[bookmark: _Toc50128402]★（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
出现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
[bookmark: OLE_LINK4]1.第一阶段评审（资审文件和商务技术标评审）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标人的资格条件不符合招标文件要求的。
（2）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。
（3）投标文件未按招标文件要求签字盖章的。
（4）投标有效期不足的。
（5）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。
（6）资审文件或商务技术标中出现“价格标”内容或投标报价。
（7）投标文件实质上没有响应招标文件要求的。
（8）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
2.第二阶段评审（价格标评审）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签字盖章的。
（2）超过最高限价的。
（3）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。
（4）投标文件实质上没有响应招标文件要求的。
（5）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
四重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
1.至招标文件下载截止时间止，下载招标文件的投标人少于3个的。
2.投标截止时间止，投标人少于3个的。
3.评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定有效投标是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。
[bookmark: _Toc50128404]五开标
招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人根据投标文件递交的截止时间前递交。投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。
本项目采用两步开标法。第一阶段先开启各投标人的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。
六评标
（一）组建评标委员会
本项目评标委员会由评审专家和招标人代表共5人组成。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
详见《第四章 评标办法及评分标准》
（四）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
（五）评标过程的监控
投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc50128405]（六）中标候选人
1.评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人（得分相同投标下浮比例大的排序优先；得分相同且投标下浮比例相同的，抽签决定）。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
2.中标人拖延、拒签合同或拒交履约保证金的或在本次招标活动中存在违法违规行为,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
3.中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。
4.招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价中标。
[bookmark: _Toc50128406]（七）合同授予
1.评审结束后，招标人将对评标专家推荐的第一中标候选人进行最终审查，审查内容主要是中标人是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。审查通过，招标人将把中标合同授予该中标人；审查未通过，招标人将拒绝其中标，并可以将合同授予审查通过的第二中标候选人或重新招标。
2. 评标专家确定的中标候选人在本项目招标指定信息发布媒体上公示，评标结果公示期限为3个工作日。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。
3.公示期结束后，中标候选人经招标人审查合格，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。
4.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标人位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
（八）履约保证金
1.中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向招标人提交项目预算的5%的履约保证金。
2.履约保证金用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。
3.在验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待质保期到期，甲方收到乙方开具的正式收据后30个日历天内，无息向乙方退还质保金。
[bookmark: _Toc50128407]



[bookmark: _Toc13389]第四章评标办法及评分标准
[bookmark: _Toc221356898][bookmark: _Toc221356961]一、总  则
温州金洋集装箱码头有限公司温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修采取公开招标形式选择投标人。为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。
二、评标组织
评标委员会：根据项目的内容特点按照相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、技术及经济方面专家等有关人员组成。
三、评标程序
1. 第一阶段评审
1.1资审文件及商务技术标初步审查
初审分为资格审查和初步评审。
资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
初步评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。
1.2商务技术标详细评审
评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。
详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”两个方面进行评审并按照评分标准进行打分。
评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。
如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。
2. 第二阶段评审
2.1价格标初步评审
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将重新招标。
2.2价格标详细评审
2.2.1错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（4）投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。
按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，如果投标人接受修正后的报价，则经投标人同意并签字确认后，修正后的投标报价对投标人具有约束作用；如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
2.2.2价格调整的原则
（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。
（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。
（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。
（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。
（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。
（6）调整后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
2.2.3价格标按“评分标准”的要求进行评议，计算价格得分，并由全体评委签字确认（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。
3. 澄清问题
评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。
4. 中标原则
评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则由招标人抽签决定。
5. 评标结果
招标人将中标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。
中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标文件承诺履行的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。
四、评分标准
本项目评审办法是综合评分法。
满分100分，综合评分包括商务技术和价格评分。
商务技术部分、价格部分评分，评标因素及标准详见附表。
第一阶段评审
1、商务技术分30分
	[bookmark: _Toc221356903][bookmark: _Toc221356966]序号
	评审内容
	评审标准

	1
	投标人情况（4分）
	根据投标人企业履约能力、财务状况、信用等级、获得荣誉等综合评分，评分：优（2.6-4]，良（1.3-2.6]，一般[0-1.3]]

	2
	发动机选型与技术方案（6分）
	根据投标人提供的发动机型号以及相关技术参数响应与技术方案进行综合比较：
优（4-6]分：方案内容全面、针对性强、安全措施具体可行；
良（2-4]分：方案较完整、措施基本可行；
一般（0-2]分：方案简单、针对性一般。

	3
	质保期（4分）
	投标人在基础质保之上承诺，每额外延长3个月质保期得1分，最高得4分。
注：需提供承诺函并加盖单位公章，否则不得分

	4
	工期计划(4分)
	投标人在基础施工周期90天以内承诺，每额外缩短5天施工周期加1分，最高得4分。
注：需提供承诺函并加盖单位公章，否则不得分

	5
	售后服务（6分）
	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案，售后服务体系，售后人员配备，响应时间等方面进行综合比较，评分：
优（4-6]分：方案内容全面、针对性强、安全措施具体可行；
良（2-4]分：方案较完整、措施基本可行；
一般（0-2]分：方案简单、针对性一般。

	6
	同类项目业绩（6分）
	投标人自2023年7月1日以来（以合同签订日期为准）具有叉车（额定起重量大于等于18吨）或堆高机设备发动机国四排放标准改造业绩的，每提供1个有效合同得1分，最高得6分。
注：需提供合同关键页复印件（包括合同首页、签字盖章页、合同金额、服务内容等相关合同内容）并加盖公章。否则不予计分。


注：
①上述评分表中“(”不含本数，“[”、“]”包含本数。
②投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。
第二阶段评审
2、价格标评分70分
（一）评标基准价计算方法：
满足招标文件要求且最低报价为评标基准值，其余投标人报价与该基准值对比，计算出价格评分值（保留小数2位）：
①有效投标人的投标报价等于评标基准值时其报价分为满分；
②其他投标人的价格分按以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准值/投标人报价）×价格权值（70%）×100（四舍五入后保留小数2位）
（二）★本项目最高限价：人民币66.4万元（含税）。
（三）★投标人报价超最高限价，其投标文件作废标处理。
（四）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。
[bookmark: _Toc50128408]
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[bookmark: _Toc50128409][bookmark: _Toc50128410]合同号：
维修合同
 
 
甲方（发包方）：
住所地：
联系人：          电话： 
乙方（承包方）：
住所地：
联系人：          电话： 
 
经甲乙双方协商，甲方将25吨叉车维修业务发包给乙方，为了明确双方的权利义务关系，特订立本合同：
一、维修项目、费用：
	序号
	维修项目

	1
	1#25吨叉车发动机升级改造

	2
	1#25吨叉车内外门架总成更换

	3
	1#25吨叉车液压系统一批零配件更换

	4
	1#25吨叉车全车钣金油漆

	总价：      （元）


本项目为交钥匙工程，合同价是包含完成本项目所需的供货、包装、设备来回运输、仓储、装卸、拆除、安装、调试、浙江省特种设备科学研究院检测费用、验收、售后服务、人工、保险、交通费、13%增值税税金、及涉及的辅材等全部工作的总费用。实行固定费用总价包干。该维修费用已涵盖履行过程中一切风险（包括但不限于材料、人工价格上涨，发生安全事故造成的损害赔偿）。
二、维修工期：合同签订后，接甲方通知之日起   个日历天内完成合同范围内设备更换、维修并送回甲方指定地点且通过验收。
三、维修规范及要求
1.乙方所采取的维修技术、工艺标准应符合国家相关规范、标准和安全要求。
2.完成维修所用的专用工具及相关费用由乙方负责。
3.必须由乙方自己的技术人员完成维修工作并直接经营维修，未经甲方书面同意，乙方不得将全部或部分维修工作分包或转包给任何第三方，否则甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同价款5%的违约金。
4.维修人员：乙方维修人员需具备行业相应的维修资质。
四、运输和交付
1.维修在乙方场地进行，由乙方负责该设备的来回运输并承担运输费用。
2.乙方维修完成并安装好，应通知甲方验收，甲方应在两个工作日内组织相关人员与乙方当场进行验收试运行，合格后甲方才予接收。验收不合格的，甲方有权解除合同，如甲方未通知乙方解除合同，则乙方应继续维修直至通过验收，并承担因此导致逾期完工的违约责任。
3.上述设备、工具在运输过程中的风险由乙方承担。甲方的设备在交付乙方或乙方指定承运人时风险转移。设备维修前后的交接，乙方应与甲方办理相应的书面交接手续。
五、安全生产
1.乙方完成承包业务的同时应确保甲方、乙方和其他任何第三方人员、财产和作业货物的安全，否则因此导致的损害赔偿责任概由乙方承担。
2.乙方在承包业务前，应全面了解学习遵守双方签订的《安全管理协议书》，并组织具体完成承包业务的人员全面认真学习其中的规定。
3.乙方人员的作业方式应符合安全生产的要求，且乙方须自行为其人员配备相关劳保用品。
4.乙方自备的工具应符合安全生产的条件，存在安全隐患的工具不得进入甲方场地使用。
5.乙方应要求其具体完成承包业务的员工严格遵守甲方制定的安全生产管理制度，不能严格遵守甲方安全生产管理制度的员工乙方不得派往甲方场地作业。乙方维修人员因违规操作、未遵循甲方规章制度或者甲方管理等非甲方原因而造成的一切经济损失均由乙方承担。
6、乙方人员的用工、待遇、工伤等纠纷概由乙方负责，与甲方无关。如甲方为此承担责任或垫付费用的，有权向乙方追偿。
六、质保期服务
1.质保期：经浙江省特种设备科学研究院出具合格检验报告且双方共同验收合格后，质保期开始起计   年。
2.乙方项目维修改造完成后须国家环保部门认可的国四排放标准的检测证明
3.乙方质保期内，承诺在接到甲方维修通知的 12 小时内做出响应，24小时内进场维修（若为油管更换后出现由于安装问题引起的故障，需在接到甲方通知后24小时内处理完毕），并在最短时间处理好故障，不得推卸。乙方承诺发生零部件或维修质量问题时，乙方遵循国家标准或行业标准进行修复；如遇发动机故障，乙方遵循发动机大修规范进行修复。
七、付款方式
1.在合同签订前乙方提供合同价款5%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。
2.根据双方签字确认的结算清单，乙方开具经双方维修金额的全额增值税专用发票，甲方在收到发票后以银行转账的方式支付100%的维修费。
3.在验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待质保期到期，甲方收到乙方开具的正式收据后30个日历天内，无息向乙方退还质保金。
4.因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均可在履约保证金及未付款项中直接扣除。履约保证金被扣收发生后，乙方应在15个日历天内补足，逾期补足的，按每日万分之五支付违约金。
5.本合同价格含增值税，合同履行期间，如国家调整增值税率，则合同价款按不含税价不变的原则进行调整。
八、违约责任
1.乙方接到甲方报修电话之时起，每拖延一小时到达现场的，乙方向甲方支付违约金 200 元。
2.乙方未能按照维修清单确定的期限完成维修并经甲方验收合格后交付的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金 500 元；逾期超过 30 天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同价款5%的违约金。
3.设备在维修、发送、运输等合同履行过程中发生灭失或损坏的，乙方应予赔偿。
4.维修设备在质保期间内出现故障而乙方拒不维修或者拖延维修的，乙方应向甲方支付合同价款5%的违约金，造成甲方损失的，乙方还需承担因此造成的一切经济损失（包括直接损失、可得利益的损失）。同时，甲方有权另行委托第三方进行维修，因此产生的维修费用概由乙方承担，并以甲方与第三方实际结算金额为准。
5.合同期限内，乙方维修后的设备因同样原因发生故障  2  次的，乙方应向甲方支付违约金 5000元。乙方维修后的设备因同样原因发生故障  3  次以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同价款5%的违约金。
6.违约金按单次维修计算，甲方有权将乙方应承担的违约金或赔偿金在应支付给乙方的维修费用总额中抵扣，若单次维修费用总额不足以抵扣的，则在下一次维修的维修费用总额中抵扣，或要求乙方另向甲方支付。
九、法律适用和争议解决
1.本合同及合同纠纷解决程序受中华人民共和国（中国）法律管辖，并按照中国法律解释。
2.与本合同有关的一切争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3. 对于合同中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按合同约定履行。
十、其它事项
1.本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，本合同自双方盖章签字之日起生效。
附件1：结算清单
附件2：廉政协议书
附件3：合作伙伴合规承诺书
附件4：社会治安综合治理责任书
附件5：相关方安全环保消防综治告知书
附件6：相关方安全管理登记表
附件7：相关方安全管理协议（维修、施工、信息业务）
附件8：相关方环境保护管理协议
附件9：相关方消防安全协议书
 
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
代表签字：                             代表签字：
       年    月    日                       年    月    日



附件1： 
廉政协议书
甲方：温州金洋集装箱码头有限公司（以下简称甲方）
乙方：                        （以下简称乙方）
为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉洁建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉政协议书。 
第一条  甲乙双方的共同责任 
（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定。 
（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生。 
（三）建立健全的自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。 
（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。 
第二条  甲方的责任 
（一）甲方工作人员应保持与乙方正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。 
（二）甲方工作人员不得参加有可能影响公正从业的乙方宴请和娱乐、健身等消费活动。 
（三）甲方工作人员不得要求、暗示或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。 
（四）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。
第三条  乙方的责任 
（一）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 
（二）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。 
（三）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。 
（四）乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。  
（五）乙方如发现甲方工作人员有违反上述规定者，应向甲方领导或者甲方监察部门举报，甲方不得找借口对乙方进行报复。
第四条 违约责任
（一）乙方违反本廉洁协议第三条规定的，一经查实，甲方有权立即解除主合同，停止一切合作，并由乙方承担解约的全部损失；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
（二）乙方发生两次以上违反廉洁协议约定内容，甲方有权将乙方列入黑名单，禁止3-5年内或终身进入甲方市场；给甲方造成经济损失、影响较大的，甲方有权立即单方面终止合同，且甲方不承担任何违约责任。 
第五条  其他
（一）本协议不影响乙方按主合同其它条款承担相关责任。
（二）此协议书的未尽事宜或因国家及上级有关法规发生变更，甲、乙双方可共同协商修改协议内容。
（三）对于因本合同产生的或与本合同相关的任何争议，合同当事方应当友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
（四）本协议一式两份，双方各执一份，自双方盖章并签字之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，在主合同有效期内不可撤销，主合同终止，此协议自动终止。
 
甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）
温州金洋集装箱码头有限公司               
法定代表人（或代理人）签字：      法定代表人（或代理人）签字： 
 
 
签订日期：20 年  月  日       
 





附件2：
合作伙伴合规承诺书
为满足温州金洋集装箱码头有限公司合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：
1.本公司理解温州金洋集装箱码头有限公司合规管理需求，在合作范围内遵守温州金洋集装箱码头有限公司对第三方的合规管理要求。
2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。
3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：
（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。
（二）本公司员工不得给予温州金洋集装箱码头有限公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（三）本公司员工不得接受温州金洋集装箱码头有限公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（四）本公司员工不得参加温州金洋集装箱码头有限公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。
（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。
4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守温州金洋集装箱码头有限公司的商业秘密。
5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知温州金洋集装箱码头有限公司。
6.本公司同意在合同目的范围内配合温州金洋集装箱码头有限公司的合规检查，不得隐瞒可能造成温州金洋集装箱码头有限公司利益受损的信息。
7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给温州金洋集装箱码头有限公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且温州金洋集装箱码头有限公司有权终止相关合同。
本承诺函一式两份，经承诺人签字/盖章后生效，由承诺人和温州金洋集装箱码头有限公司各保留一份。
                          承诺人（签字/盖章）：       
    年    月    日


附件3：
温州金洋集装箱码头有限公司
社会治安综合治理责任书
                      
为深化“平安国企”“平安温港”建设，贯彻落实上级加强港区管理的精神和要求，维护好港区良好的生产、作业、交通、办公秩序，根据港区社会治安综合治理相关要求，温州金洋集装箱码头有限公司（以下简称“金洋公司”）与相关方单位（以下简称“相关方单位”）签订本责任书。 
一、相关方单位应加强对综治维稳工作的领导，将其摆上重要议事日程，贯彻“生产、综治两手抓”的原则，根据本责任书要求，严格抓好单位内部的综合治理工作，对本单位的综合治理工作负有直接责任。
二、相关方单位应积极组织职工学习法律法规、规章制度和安全业务知识，做好职工人身、财产安全管理和提醒工作，教导职工文明上下班、文明开展工作，不断增强职工的法制观念、安全意识。
三、相关方单位应积极做好职工思想政治工作，随时掌握职工思想情绪和动态，排查各类不稳定因素，并及时化解矛盾，防止矛盾激化。
四、相关方单位应加强防火防盗工作，做好治安安全检查和自备（或指定）消防设施、消防器材等各类安全器材的保管保养工作，不得随意挪动、破坏、占用消防设备设施。抓好环境卫生工作，保持通道畅通，消除不安全因素。
五、相关方单位应加强人员入港管理，驻港工作人员资料提前报金洋公司安全卫环部备案办理《进港证》，人员变动应及时向金洋公司报备更新。因港方业务需要进入港区生产区域的，港方业务对口部室负责相关方人员的备案及港内引领工作。无关人员禁止进入港区生产区域。
六、相关方单位人员在进入港区前，该人员归属相关方单位应及时传达港区综治工作要求，了解港区相关管理规章制度，掌握必要的安全消防环保等常识，了解港区的安全环境特点，安全规程要求及作业秩序纪律和其它安全规定。
七、相关方单位应加强车辆入港管理，入港车辆资料提前报金洋公司安全卫环部备案办理《进港证》，并按港方指定路线行驶。港区生产作业区域除施工车辆、作业车辆、送货车辆、特种车辆外，其他车辆未经允许禁止通行。
八、相关方单位应加强出入管理，港区已备案的相关方驻港人员、汽车、摩托车、电瓶车等，应主动出示证件或持《进港证》进入，外来客户需引领登记进港。港区原则上实行“西进东出”通行规则，步行人员可从西大门人员门禁出港，先出后入。人员应走人行道，汽车、摩托车、电瓶车按区域规定停放。
九、相关方单位应严格遵守禁止共享单车进入本港区规定，严禁一切跟车(人)闯港等行为，做到一车(人)一杆。
十、相关方单位人员应遵守国家及省市相关环境法律法规的要求，严格执行港区环境保护管理有关规定制度；严禁在港区乱扔垃圾，乱倒废水、废渣；废弃物应按照港区要求进行分类，并投至相应垃圾桶。
十一、相关方船舶严禁私自在码头靠离泊，在港船舶的船员下船须提前申报，做到非必要不出舱、非必要不下船，有必要下船必须应穿戴好安全帽、反光衣，并向金洋公司通报，要出港通知代理公司接送。
十二、相关方单位要落实安全防火措施，预防火灾和遏制火灾危害。每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关窗锁门。未经允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾。确保驻港大楼的楼道以及其他消防通道的畅通，严禁占用、堵塞、封闭安全出口，影响安全消防通道的正常通行。严禁出现“三合一”情况。
十三、相关方单位作业使用的机械设备必须符合国家相关要求，并取得相应的运营资格证书，操作人员必须持证作业。设备、工具如有特殊要求，如是否防爆或存在危险因素，应及时向有关部门说明，需要配合的应同有关部门及时取得联系，经许可后方可进行作业。
十四、相关方单位作业应遵守港区安保防盗相关规定，相关方人员携带物品、器具等出港，必须出具出门单等有效证明并经检查后方可出港。
十五、相关方单位外来作业队伍作业前要辨识出作业过程中的风险隐患等危险因素，并制定落实相关防范措施，方可进行作业。
十六、相关方单位人员在港区要遵守国家法律法规，发现有偷窃、打架斗殴、酒驾醉驾或进行“黄赌毒”行为的，将按港区有关规定处置，造成一定不良后果的,追究该相关方全部责任,并将当事人移交公安机关。相关方单位应严把人员招聘关，防止有前科、恶迹的人员进入港区驻港工作或作业。
十七、相关方单位负责人应将生产经营和综治维稳统筹兼顾，及时检查、督促、指导工作，把综治维稳工作各项措施落实到位，支持配合好金洋公司归口部门关于综治工作的日常管理。
十八、本责任书正本一式二份，金洋公司综合治理办公室与各相关方单位各执一份。本责任书由金洋公司综合治理办公室负责解释，有效期自合同签订日起至物资验收合格日止。期间如双方有人事变动，由继任者履行责任书职责。
 
金洋公司(盖章）：               相关方(盖章）：   
代表(签字)：                   代表(签字)：
联系电话:                      联系电话:
 
 
 



附件4：
温州金洋集装箱码头有限公司
相关方安全环保消防综治告知书
 
为贯彻落实上级加强港区管理的精神和要求，进一步规范相关方行为，强化对进出港区人员、车辆的有效管控，维护好港区良好的生产、作业、交通、办公秩序，在相关方安全管理、环境保护、消防安全等协议内容的基础上，根据港区安全、环保、防疫、综治等相关要求，特制定本告知书。
1. 外来人员进入港区时必须向港区门岗主动出示有效证件或相关进港凭证，并接受门岗检查、登记，经确认后入港；港区已备案的相关方驻港人员由系统人脸识别进入；流行病患者谢绝进港。 
1. 港区原则上实行“西进东出”的通行规则，允许步行的人员从西大门人员门禁出港，但要注意做到先出后入礼让。汽车及电动车、摩托车等需提请报告并由安全部门核准发放《进港证》，无证无牌的禁止入港。
1. 禁止无关人员进入港区生产区域，因港方业务需要进入港区生产区域的，须由港方业务对口部室引领至安全卫环部备案，并由该部室接待人员引领入内，按港区规定路线通行。
1. 港区生产作业区域除执法执勤车辆、施工车辆、作业车辆、送货车辆、特种车辆外，其他车辆未经允许禁止通行；各类车辆须按港方指定路线行驶。
1. 各相关方单位必须将驻港工作人员（不含集卡司机）相关资料向港方管理部门（安全卫环部）备案，经审核同意给予办理入港 卡片，人员有变动时及时向港方报备更新。相关方人员新增备案需同时提交该人员安全培训记录。
1. 禁止共享单车进入本港区，严禁一切跟车（人）闯港等行为，做到一车（人）一杆，人员、车辆各行其道。
1. 相关方单位工作人员在进入港区前，归属相关方单位必须进行安全培训教育和要求传达，了解港区相关管理规章制度，掌握必要的安全消防环保等常识，了解港区的安全环境特点，安全规程要求及作业秩序纪律和其它安全规定。
1. 相关方人员应遵守国家及省市相关环境法律法规的要求，严格执行港区环境保护管理有关规定制度。严禁在港区内乱扔垃圾，废弃物应按照港区要求进行分类，并投入到相应的垃圾桶内。港方严查乱丢铅封行为。
1. 相关方单位应对工作中可能产生的废气和噪音加以有效地控制，对于进入港区内的机动车辆应尽快按照有关规定就位停放、及时关闭引擎，尽可能地减少在港区内排放废气、产生噪音，以降低对环境的污染，出现油品大面积泄漏等情况要报告至港方，并采取正确的环保处理措施。
1. 相关方车辆进入港区要遵守港方管理相关规定，严禁乱停乱放、超速行驶、乱按喇叭等行为，生产区域道路直行限速为25公里/小时；路口转弯限速为10公里/小时；加油站、港区闸口等特殊通道限速为5公里/小时；码头平台及栈桥区域限速15公里/小时；后勤办公区域道路直行限速为30公里/小时，路口转弯限速为15公里/小时。相关方船舶严禁私自在码头靠离泊，在港船舶的船员下船须提前申报，非必要不出舱、非必要不下船，必须穿戴好安全帽、反光衣，并向港方通报。
1. 相关方的作业人员在港区生产区域必须沿港区黄色人行斑马线行走。在港期间除紧急避险外集卡司机禁止下车，不在作业区内检查箱体，有事联系码头箱管处理。要杜绝违章作业，并服从港区安全管理人员的监督检查，违章者将按港区相关规定扣除相应的安全生产履约保证金。
1. 相关方施工作业单位应设立现场安全管理人员具体负责现场安全监管工作。 2米以上高空作业、临水作业或有限空间作业时，应提前向港方报备，做好现场安全防护措施，严禁私自作业；高于 2 米高空作业必须做好安全防护措施，带好安全带；临水作业时必须做好安全防护措施，穿好救生衣，系好安全带；相关方作业人员严禁进入港区机械设备作业区域 8 米范围内，严禁人机混合作业。
1. 相关方单位要落实安全防火措施，预防火灾和遏制火灾危害。每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关窗锁门。未经允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾。确保驻港大楼的楼道以及其他消防通道的畅通，严禁占用、堵塞、封闭安全出口，影响安全消防通道的正常通行。严禁出现“三合一”情况。
1. 在港区内如需动火作业的，必须先向港方申请办理动火许可，按照有关制度执行，做好安全防护措施，动火作业人员必须持有效证件进行作业，动火作业现场应由专人进行监管。在港区内施工的电气设备工具用电时，必须按公司临时用电管理制度执行。
1. 相关方人员只准在规定的区域内作业，不能随处乱走，乱动与作业无关的设备、阀门、仪表、电气和开关等。相关方人员应在完工后将作业现场清理干净，恢复完好。
1. 相关方作业单位使用的机械设备必须符合国家相关要求， 并取得相应的运营资格证书，操作人员必须持证作业。设备、工具如有特殊要求，如是否防爆或存在危险因素，应及时向有关部门说明， 需要配合的应同有关部门及时取得联系，经许可后方可进行作业。
1. 相关方作业单位应遵守港区安保防盗相关规定，相关方人员携带物品、器具等出港必须出具有效的出门单方可出港。
1. 外来作业队伍作业前要辨识出作业过程中的风险隐患等危险因素，并制定出防范措施后，方可进行作业。
1. 相关方人员在港区要遵守国家法律法规，发现有偷窃、打架、斗殴或进行“黄赌毒”行为的，将按港区有关规定处置，造成一定不良后果的，追究该相关方全部责任，并将当事人移交公安机关。 相关方单位要严把人员招聘关，防止有前科、恶迹的人员进入港区驻 港工作或作业。
1. 要爱护港区公共、安全设施，禁止任意破坏港区设施设备行为，出现损坏或事故及时汇报至港方管理部门（安全卫环部），任何瞒报、谎报、逃逸的行为将加重处罚。
1. 本告知书未尽事宜，港方通过公告、通知、电话等方式将最新安全、环保、消防、综治等工作要求传达至各相关方单位，相关方单位要及时做好内部传达学习。
 
 
 
 
注：需盖骑缝章。
 
                         金洋公司安全卫环部宣
相关方单位签字盖章：           
年   月   日




 


附件5：
温州金洋集装箱码头有限公司
相关方安全管理登记表
	相关方单位名称（盖章）
	

	作业区域
	
	作业内容
	

	作业时间
	

	涉及特殊作业
	□有限空间作业  □动火作业  □登高作业  □临水作业  □临时用电   □其他特殊作业：                

	项目负责人
	
	联系电话
	

	归口部门（盖章）
	
	网格管理员
	

	相关方资料清单
	核实情况
（有√ 不涉及×）

	1.营业执照或经营许可证、相关安全资质
	

	2.法人授权书（如需）
	

	3.相关方安全、环保、消防责任书
	

	4.入港人员清单（提供人员身份证复印件、操作资格证书复印件，安全管理人员安全管理资格证书1 级单位必备）
	

	5.机械车辆清单（提供机械合格证书和年检证书复印件、行驶证复印件等）
	

	6.入港安全培训或安全交底培训
	

	7.特殊作业培训考试记录（如需）
	

	8.三级教育培训记录、职业病体检报告（如需，1 级单位必备）
	

	9.组织机构、安全管理制度、操作规程（如需，1 级单位必备）
	

	10.其他需要备案的资料：

	归口部门审核签字
	
	审核时间
	

	安全卫环部审核签字
	
	审核时间
	


注：以上提供内容及所附其他材料必须真实有效，若有虚假，由此引发的一切后果及法律责任由相关方单位承担。

相关方人员备案清单
 
相关方单位名称（盖章）：                                    进港时间：
	序号
	姓名
	身份证号
	联系号码
	岗位
	操作资格证书类型
	证件有效期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上人员的材料都需提供复印件盖章附后
 
 
 
 
 
相关方设备设施备案清单
 
相关方单位名称（盖章）：                                    进港时间：
	序号
	设备设施名称
	设备设施型号
	识别码
	检测编号
	检测有效期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上机械车辆的材料都需提供复印件盖章附后
 
          


附件6：
相关方安全管理协议
(维修、施工、信息业务)
甲方：温州金洋集装箱码头有限公司（以下简称甲方）
乙方：                          （以下简称乙方）
乙方因业务需要，需要在甲方管辖区域内进行               。根据安全相关法律法规，经双方友好协商，现就各自安全生产管理的责任签订协议如下：
一、作业地点：                                 
二、作业内容：                                 
三、甲方的权利和责任
（一）甲方有权审查乙方的安全、技术、经营相关资质，有权调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。按照《安全生产法》的规定，有权对乙方的安全生产工作统一协调、管理。
（二）甲方有权随机督查乙方安全管理、安全培训、安全检查活动开展情况，向乙方传达上级有关安全环保卫生工作的文件及要求等，监督其传达学习与贯彻执行。 
（三）如果乙方在有危险性的区域内作业，存在可能引发火灾、爆炸、触电、高处坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等及容易引起人员伤害、设备事故的场所作业，甲方应事先将区域详细情况包括存在的风险以及公司相关规定要求对乙方项目负责人进行告知，乙方应定期组织召开工前安全技术交底，辨识场所安全风险，并针对性落实好相关安全防范措施和应急处置措施。 
（四）甲方可指派管理人员对乙方进行安全监督检查与协调，甲方有权对乙方在甲方现场作业时的各项安全措施进行检查，对现场存在的隐患提出整改，有权制止乙方违章行为，并根据甲方相关方安全管理相关规定对乙方违章行为进行处理。 
（五）对乙方严重违章且不听劝阻、不及时改正的，甲方有权责令乙方停业整顿，情节严重的可解除与乙方的业务合作关系，并有追究赔偿损失的一切权利，有权拒绝乙方有前科、劣迹人员入港。
（六）甲方在上述（一）至（五）条款的安全管理履行情况，任何情况下，不得成为乙方减轻或免除乙方责任的理由，也不得成为甲方承担或分担安全方面责任的理由。 
四、乙方的权利和责任
（一）必须严格落实安全生产主体责任： 
1.乙方必须具备相关行业经营、施工或服务资质，具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件。
2.依法为从业人员提供合格有效的劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用，根据疫情防控要求落实防护措施。 
3.必须依法确保安全资金投入满足安全生产条件需要；保证安全生产教育培训的资金和配备劳动保护用品的资金；乙方包括但不限于依法参加工伤保险，为从业人员缴纳人身保险、投保安全生产责任保险等。
4.根据规定配备专（兼）职安全生产管理人员。建立健全全员安全生产责任制、建立安全风险分级管控制度和各项规章制度、操作规程。 
5.开展安全生产宣传教育，依法组织从业人员参加安全生产教育培训，根据国家相关规定必须取得相应上岗资格证书的应提供相应上岗资格证书方可上岗作业；涉及到特种作业的，应报甲方安全管理部门登记，作业人员必须持有效特种作业操作资格证方可上岗作业。乙方在从事生产经营过程中所使用的机械、车辆必须符合国家相关要求，并取得相应的运营资格证书。
6.依法组织开展安全生产管理活动，定期组织开展安全生产检查并做好记录，及时消除事故隐患、改善作业环境。按照安全风险分级采取相应的管控措施。 
7.按规定报告生产安全事故、环保卫生事件，及时开展事故抢险救援，并妥善处理事故善后，无条件配合政府部门调查工作，发现存在事故隐患（不安全因素）应及时报告港区管理部门。 
8.落实国家法律法规、规章制度规定的其他安全生产责任。 
（二）乙方的作业人员在甲方港区从事作业活动时，应严格遵守甲方港区的有关安全生产的规章制度。要求作业人员服从港区有关安全管理人员的监督、管理。在进入甲方现场作业、服务或施工前，要对作业人员进行针对性安全技术培训，使其掌握作业特点、安全注意事项和安全应急措施等。
（三）复杂的和危险性较大的作业或施工项目，应在方案中明确该项目的现场安全管理人员、指挥人员、作业人员数量，各岗位的安全职责，作业的流程，以及作业的安全防范措施和应急处置措施，必须符合国家相关安全法律法规要求。应对作业或施工项目进行危险源辨识，分析存在的安全风险，并针对性制定相应的安全防范措施和应急处置措施，并对所有参与作业人员进行宣贯，严格落实到位。甲方应对该项目的安全防护措施和应急处置措施落实情况进行监督检查。乙方进行高处作业、有限空间作业、临时用电、临时动火、临水作业等危险作业，必须报相关方归口部门审核并经甲方安全管理部门批准后方可作业，作业现场必须安排专人监管，并落实必要的安全防护措施。
（四）乙方的作业人员在进入港区生产区域时，应穿戴好安全帽、反光衣，不准穿拖鞋、高跟鞋；不准在港区乱停车辆（包括自行车），应遵守港区道路交通管理有关规定。严禁酒后进入港区作业，严禁带与生产无关人员进入港区；除指定位置外，未经同意司机及随从人员禁止在码头、堆场、道路等区域下车；乙方同时要根据甲方环保卫生工作要求，做好港区环境卫生，避免出现污染港区环境事件，如有影响港区环保卫生的要及时采取措施。
（五）乙方的作业人员在进入港区后，在指定位置、区域内活动，严禁擅自进入与乙方业务不相关的作业区域，若有需要进入该区域，必须提前和甲方进行协商，经同意并确认安全的情况下进入该区域进行监管作业；严禁在生产区域及禁止区域内吸烟，严禁未经审批擅自明火作业；港区消防设施、电源开关的周边地点不准乱堆货物及发生堵塞情况；港区消防器材不准移动，非紧急情况不得使用。易燃易爆物品必须报甲方安全管理部门（安全专职人员）批准进港，严格按照国家相关规定进行储存和使用。
（六）乙方在作业时，必须落实专人负责监管作业，高空作业必须带好安全带（2米以上）；严禁超负荷作业；严禁人机混合作业；严禁不文明作业；严禁进入港区机械设备的作业范围，不准站在吊臂下、关路上，不准乱动港区机械设备、电器设施；作业时要注意避让周边的机械和车辆，车辆随车人员严禁下车；严禁非作业人员参与作业，否则一切后果自负。
（七）乙方必须严格遵守甲方制定的相关方安全管理规定及其他相关安全管理规定。乙方在作业时，要服从港区安全生产人员的管理与监督，遵守港区各项规章制度。违反港区安全管理规定，港区有权处理。乙方必须遵守港区安保防盗等管理规定，如有违反港区防盗安保规定的，一经查实，一切后果由乙方承担。
（八）乙方进入甲方单位前，应根据甲方要求办理临时出入证，所有进港作业人员自觉佩戴，出入自觉接受门卫检查。乙方在非工作时间进入甲方场所，应事先说明原因，在甲方公司西大门门岗处办理登记手续并由相关方业务归口管理部门引领，方可进港。  
（九）乙方的车辆、设备、人员（包括其他雇佣的相关人员与车辆）的安全管理由乙方自行负责；若因乙方未尽到管理责任而使乙方的车辆、设备等财产或人员（包括其他雇佣的相关人员与车辆）在甲方生产区域内发生一切安全事故、货损等事故的，概由乙方负责并承担损害赔偿责任，与甲方无关。因乙方原因造成甲方或第三方人身、财产等事故的，概由乙方负责并承担损害赔偿责任。
（十）车辆司机因生产需要进入生产区，根据业务类别不同，由归口部门指定位置、划定活动区域，非必要不下车，除紧急避险外集卡司机禁止下车。乙方要密切关注甲方在现场、门岗、网络、电话等方式的管理通告，并严格遵守相关内容。
五、甲乙双方签有业务合同且有履约保证金或业务质保金约定的，双方同意该履约保证金或业务质保金同时作为乙方安全生产违章、事故处理时使用，或乙方至甲方财务部以现金、电子等方式缴纳。
六、本协议有效期与业务合同一致，如无具体业务合同的，在签署当年有效。为保持本协议延续性，双方同意在协议到期后，新协议尚未签署期间，协议约定依然有效。
七、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，双方应通过友好协商解决，无法达成共识时，争议解决方式与主合同保持一致。
八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
 
 
甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）
甲方代表（签字）：                乙方代表（签字）：
联系电话：                       联系电话：
    年    月    日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件7：
相关方环境保护管理协议
甲方：温州金洋集装箱码头有限公司（以下简称甲方） 
乙方：	                       （以下简称乙方）
为了加强乙方在甲方港区期间的环境保护管理，使甲方和乙方更好地履行相关社会责任，现根据《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等法律法规,经甲乙双方协商一致，同意签订本协议。
一、甲方的环境保护管理职责
1、对乙方进行日常的环境保护落实情况监督，发现问题及时处置。
2、对政府部门、上级部门等相关机构检查发现的乙方违反环境保护法律法规行为,按照环境保护管理职责督促乙方落实整改。
3、发现乙方存在违反环境保护法律法规行为时,及时督促乙方整改,并及时向所在地的环保相关部门报告。
4、甲方在第一条的履行情况，任何情况下，不得成为乙方减轻或免除乙方责任的理由，也不得成为甲方承担或分担安全方面责任的理由。
二、乙方的环境保护管理职责
1、乙方在甲方港区期间，应遵守国家和地方环保法规及各项环保政策的要求，严格执行甲方在环境保护管理体系文件中的各项要求，并对存在的违反环境保护法律法规行为及时进行整改、达标。
2、乙方应尽量减少废物产生，严禁在甲方所辖物业内乱扔垃圾，废弃物应按照甲方的要求进行分类，并投入到相应的垃圾桶内。为了尽可能的减少对环境的危害，鼓励大量使用可再回收利用且对环境无危害的环保型包装材料，作业完毕后应对被污染的工作现场进行及时清洁，保持环境洁净度。
3、乙方应对工作中可能产生的废气和噪音加以有效地控制，对于进入甲方港区内的机动车辆应尽快就位停泊、及时关闭引擎、并禁止在港区内鸣笛，尽可能地减少在甲方港区内排放废气、产生噪音，以降低对环境的污染。
4、根据环境管理的要求，乙方应对易燃、易爆、有毒、有害、有污染及有放射性等的危险物品加以严格、规范化管理，对存储危险物品的容器及空间张贴危险警示标志、做好相应的防护措施，并对使用中要注意的特别事项进行明确说明：同时应对使用危险物品过程中可能或经常发生的情况明确告知甲方。
5、在日常经营过程中，严禁乙方在甲方港区内存储、出售有关易燃、易爆、有毒、有害、有污染及有放射性等的危险物品；一旦出现违例，乙方应积极整改；对屡教不改者，甲方有权做出相应的处罚措施。
6、乙方在使用甲方场地的过程中，应尽量减少污水的产生，并合法合理地处理日常污水达标后排放。
7、乙方应对使用甲方场地的日常清洁卫生负责，并履行“门前三包”职责，保持周边的良好公共环境。
8、禁止出现高空抛物的现象，违规者将按国家、省市、地方的有关规定严惩，并承担相关责任。
9、对于利用甲方场地进行日常经营活动所产生的废油、废水、噪音，乙方应根据环保要求做好相关的排放及降噪等技术处理，如建立隔油、沉淀池，对自身安装的空调器冷凝水进行规范收集、排放，与具有环保相关资质的第三方单位签订工作协议对各种污物进行定期处理等。
10、合理地使用日常资源（如水电气等），应做到人员离开后随手关闭电源开关（或阀门），做到既节约能源、又确保安全。
11、加强对危险作业（如高空作业、动火作业、临水作业、有限空间等）的控制，采用必要的防护措施，确保工作人员及周边环境的安全；作业前与作业期间应配备必要的防护用品、悬挂相应的警示标识等；进行危险作业前需向甲方履行相关申报手续。
12、对于乙方在港区内出现不符合环境保护管理要求的，甲方将有权对不符合项进行督查、记录，并给予相关的整改意见；对于严重不合格事项而又未及时采取措施改正的，甲方将有权发出《整改通知书》要求限期整改；对于置之不理者，甲方将给予乙方停水停电处理，情节严重的，要求乙方立即停止作业，按双方《主合同》总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿乙方损失。
13、乙方应努力配合甲方开展环境管理工作，在实施过程中，乙方有责任协同甲方进行环境保护管理控制；乙方应对所属员工开展相关的培训与教育工作，努力提高员工的环保意识。
14、协议双方应努力创造良好的环境条件，通过多元参与、加强交流的方式共同推进环境保护工作。
15、乙方需设置一名人员专门负责环境保护管理工作的相关事宜。
姓名：              ， 手机 ：                      
16、乙方产生工业固体废物的，应当建立工业固体废物的管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。
三、乙方发生环保事故或被环保部门处罚的，由乙方自行承担法律责任，如因此导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。
四、本协议有效期与甲乙双方签订的《主合同》时间一致，无《主合同》的，在签署当年有效。
五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表（签字盖章）：		乙方代表（签字盖章）： 
联系电话：                 	联系电话：  
年	月 	日









附件8:
相关方消防安全协议书
甲方：温州金洋集装箱码头有限公司 （以下简称甲方） 
乙方：	                        （以下简称乙方）
为贯彻落实“预防为主，防消结合”方针，确保港区消防安全，杜绝与防止火灾事故的发生，根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，经双方友好协商一致签订本协议，具体条款内容如下：
一、甲方的权利和责任
1、负责本港区消防安全防范的组织工作，定期开展消防安全知识宣传和消防逃生演习活动，定期安排防火检查，对发现的火灾隐患及时整改，涉及乙方的积极要予以配合。
2、负责本港区公共消防设施设备的管理维护工作，监督乙方贯彻执行各项消防管理规定和落实责任区域内（办公场所及附属设备设施、人员、车辆、货物等）的消防管控措施。
3、发生火警时，紧急情况下甲方有权根据火情采取应急措施，不必征得乙方同意，依据事实再追究乙方责任。
4、甲方应及时传达有关部门、上级最新消防安全文件与工作要求，并在公共区域提供基本的消防设施保障。
5、甲方在第一条的履行情况，任何情况下，不得成为乙方减轻或免除乙方责任的理由，也不得成为甲方承担或分担安全方面责任的理由。
二、乙方的权利和责任
1、乙方要自觉接受甲方的监督与管理，落实安全防火措施，预防火灾和遏制火灾危害。
2、乙方法人代表对责任区域的消防安全工作负有全部责任，并制定相关措施，确保消防安全。租赁办公室的单位在场所内若自行配置灭火器材，必须按照甲方要求每月检查其有效性。
3、乙方在每天下班前应有专人落实消防安全检查，做到断水、断电、关窗锁门。
4、乙方的各种用电设备、仪器必须保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业。
5、乙方在安装和修理用电设备、仪器时，应由电工或专业人员进行操作并认真检验。室内电路不准擅自变动，若因工作必须变动时，必须经甲方批准。
6、未经甲方允许，不准使用、添加大功率电器，乙方不准私拉电力线路，以防火灾。不准堆积大量可燃物。
7、乙方不得超过原设备装裱容量和擅自增加用电。
8、乙方对临时有需要动用明火需求的，需持相关特种作业证复印件、身份证复印件报甲方批准，在具备防范措施的情况下，方可使用。
9、乙方在使用易燃易爆及其它危险品时，必须提前向甲方申报备案，未经批准，禁止使用和存放。
10、乙方应根据实际情况配备足够的消防器材，消防器材要放置在指定地点，不准随意移动或作其他使用，不准在消防器材附近堆放任何物品。乙方要在每月20-25日前对消防器材进行检查，做好检查记录，如发现失效的及时更换。
11、乙方应制定消防安全规章制度和火灾事故处置预案，在进入甲方现场作业、服务或施工前要对其作业人员进行消防安全防范意识、消防安全规章制度教育，组织乙方员工进行火灾事故处置演习，使其掌握消防安全注意事项、熟悉消防器材的性能及使用方法，掌握熟悉火灾安全事故处置流程和消防应急措施等。
12、乙方涉及改造、装修，凡涉及变动原用电、用水线路及管道，或新安装线路的，应事先向甲方申请，并提供改造、装修的线路布置图，以备日后检查、维修。
13、乙方要保护租赁场所的大楼、仓库、场地、楼道以及其他消防通道的畅通，严禁占用、堵塞、封闭安全出口，影响安全消防通道的正常通行。
14、乙方在现场作业或施工过程中要加强对现场的监管，生产、施工场所禁止吸烟。
15、乙方严禁出现“三合一”情况，不得擅自改变租赁场所的用途。
16、凡违反本规定或国家相关规定而引起火灾或其它事故，一切责任及经济赔偿由乙方负责，与甲方无涉。因乙方未尽消防安全义务和责任导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。
三、本协议有效期与甲乙双方签订的《主合同》一致，无《主合同》的，在签署当年有效。
四、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。
 
甲方代表（签字盖章）：                乙方代表（签字盖章）：
联系电话：                            联系电话：
 
年	月 	日
                          承诺人（签字/盖章）：       
    年    月    日















[bookmark: _Toc6042]第六章投标文件格式
[bookmark: _Toc465107615][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc247527827]（资格审查文件封面，供参考）




（项目名称）投标文件




资格审查文件







投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年  月  日


目    录

1.1   法定代表人授权委托书
1.2   法定代表人资格证明书
2   投标声明书
3   营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)
4   投标人未被列入安全生产严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部官方网站（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）公布为准；
5   具有3年及以上相关业绩经验并提供证明材料。（即合同签订时间在2023年7月1日以前，须提供合同复印件并加盖单位公章）；
6   承诺函
7   特种设备生产许可证

（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）

[bookmark: _Toc50128411]
	

[bookmark: _Toc50128413]附件一-1.1
法定代表人授权委托书
致：温州金洋集装箱码头有限公司
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：
被授权人签名：                 
被授权人身份证号码：
投标人公章：
年   月   日
	附法定代表人身份证正反面复印件

	附被授权人身份证正反面复印件


[bookmark: _Toc32750][bookmark: _Toc50128414]
附件一-1.2
法定代表人资格证明书


  单位名称：
地    址：
姓名： 性别：年龄：职务：
身份证号码：系               （单位名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人全称（加盖单位公章）： 

日      期：年月日


附件一-2
投标声明书
致：温州金洋集装箱码头有限公司
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。
我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需专业技术能力。有能力提供本次招标项目及所要求的服务。
4.我方承诺遵守“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。”
5.我方非联合体投标，如获中标，将严格履行合同义务，绝不转包或分包本项目
6.我方符合招标文件规定的投标人资格条件。
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。


投标人全称（加盖单位公章）： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：  年  月  日


附件一-3
营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)
说明：
1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
3、经营范围必须明确包含相关检维修项目








附件一-4
投标人未被列入安全生产严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部官方网站（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）公布为准；
说明：
投标人投标时可不提供，以招标人或招标代理机构在资格审查时的查询结果为准。



附件一-5
具有3年及以上相关业绩经验并提供证明材料。（即合同签订时间在2023年7月1日以前，须提供合同复印件并加盖单位公章）；




附件一-6
承诺函
温州金洋集装箱码头有限公司：

我方 （投标人）承诺近3年公司所承担范围内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）。
我方 （投标人）承诺，若中标，我方在签订合同前所有进场人员提供社保、商业或工伤保险证明至招标人处备案。
我方 （投标人）承诺具有履行本次     （项目编号：     ）合同所必需的设备和专业技术能力。并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入安全生产严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。
如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。


特此承诺！


投标人全称（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年   月  日





附件一-7
特种设备生产许可证
具有有效的《特种设备生产许可证》，且许可项目包含场（厂）内专用机动车辆修理，且子项目包含“机动工业车辆（叉车）。



（商务技术标封面，供参考）




（项目名称）投标文件




商务技术标









投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年   月   日


目    录

1	投标函
2	技术规格、商务条款偏离表
3   投标人2023年7月1日以来同类项目业绩
4   投标人的基本情况
5   质保期、工期承诺函
6   投标人情况（格式自拟）
7   发动机选型与技术方案（格式自拟）
8   售后服务（格式自拟）
9   维修清单品牌表
10  其他投标人认为需要提供的证明材料及内容

（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）










附件二
投 标 函

致：温州金洋集装箱码头有限公司
根据贵方为温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修项目（项目编号: XXX）的投标邀请，我方        （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名）代表我方处理有关本投标的一切事宜。
我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90  天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。
（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标补充文件（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（六）利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的招标人、招标组织机构没有任何的隶属关系。
（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
   地址
   电话
   传真
电子邮件

       投标人全称（加盖单位公章）：
               法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
        日          期：  年  月  日
[bookmark: _Toc50128412]

附件三
技术规格、商务条款偏离表

	
	序号
	招标文件
条目号
	招标文件
规范要求
	投标文件
对应规范
	说明

	技
术
规
格
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	商
务
条
款
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标文件含正偏离和负偏离，都应说明。如不填写，视为无偏离。
投标人全称（加盖单位公章）： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：  年  月  日



附件四
投标人2023年7月1日以来同类项目业绩

	项目名称
	合同金额
	业主单位全称
	使用单位联系人电话
	日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.自2023年7月1日以来（以合同签订日期为准）额定起重量大于等于18吨的叉车或堆高机设备发动机国四排放标准改造业绩；
2.需提供合同关键页复印件（包括合同首页、签字盖章页、合同金额、服务内容等相关合同内容）并加盖公章；



投标人全称（加盖单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：  年  月  日


附件五
[bookmark: _Toc12895]投标人基本情况表
	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	财务状况
	

	备注
	







附件六

质保期、工期承诺函
（招标人名称）：
我方承诺如中标，质保期为经浙江省特种设备科学研究院出具合格检验报告且双方共同验收合格后，质保期开始起计    年。
维修工期：合同签订后，接招标人通知之日起    个日历天内完成合同范围内设备更换、维修并送回招标人指定地点且通过验收。
我方承诺项目维修改造完成后须出具国家环保部门认可的国四排放标准的检测证明
我方承诺质保期内，承诺在接到招标人维修通知的 12 小时内做出响应，24小时内进场维修（若为油管更换后出现由于安装问题引起的故障，需在接到招标人通知后24小时内处理完毕），并在最短时间处理好故障，不得推卸。我方承诺发生零部件或维修质量问题时，我方遵循国家标准或行业标准进行修复；如遇发动机故障，我方遵循发动机大修规范进行修复。
我方承诺出质保期后，我方承诺对因招标人原因引起的门架故障在24小时内做出响应，并提供必要的有偿服务。


投标人全称（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年   月  日



附件七
投标人情况（格式自拟）




附件八
发动机选型与技术方案（格式自拟）



附件九
售后服务（格式自拟）



[bookmark: _Toc22083]附件十  维修清单品牌表

	序号
	配件编码
/（型号）
	名称
	数量
	品牌

	1
	\
	更换卡尔玛原厂门架总成

	1
	

	2
	\
	全车油漆（底漆和面漆）
	1
	

	3
	A51795.0055
	更换九通阀至手刹阀油管
	1
	

	4
	A51969.0080
	更换九通阀至手刹阀油管
	1
	

	5
	A52682.0100
	更换九通阀至驱动桥散热油管
	4
	

	6
	A51839.0100
	更换九通阀至轮边刹车油管
	2
	

	7
	A51837.0230
	更换脚刹阀回油管
	1
	

	8
	A51837.0320
	更换脚刹阀进油管
	1
	

	9
	A51826.0105
	更换手刹进油管
	1
	

	10
	A51841.0325
	更换脚刹阀至九通阀油管
	1
	

	11
	A51969.0040
	更换副泵至高压滤芯油管
	1
	

	12
	A51969.0100
	更换蓄能器至手刹阀油管
	1
	

	13
	A51837.0290
	更换伺服制动系统
	3
	

	14
	A51837.0320
	
	
	

	15
	A51841.0300
	
	
	

	16
	A51794.0315
	更换方向机回油管
	1
	

	17
	A51794.0280
	更换方向机进油管
	1
	

	18
	A51826.0275
	更换方向机控制油管
	1
	

	19
	A51825.0200
	更换方向机进油管细
	1
	

	20
	A52278.0120
	更换优先阀至多路阀油管
	1
	

	21
	A51821.0205
	更换多路阀回油管
	1
	

	22
	A51826.0075
	更换主阀连接控制阀油管
	1
	

	23
	A52133.0065
	更换液压主泵至油箱油管
	1
	

	24
	A52133.0073
	更换液压主泵至油箱油管
	1
	

	25
	A52129.0070
	更换液压刹车泵至油箱油管
	1
	

	26
	A51990.0140
	更换多路阀至油箱油管
	1
	

	27
	A51990.0125
	更换液压刹车泵至油箱油管
	1
	

	28
	A51826.0180
	更换多路阀至油箱油管
	1
	

	29
	A52212.0140
	更换液压泵至多路阀进油管
	1
	

	30
	A52278.0095
	更换液压副泵至优先阀进油管
	1
	

	31
	A51794.0080
	更换多路阀至门架进油管3A4B
	2
	

	32
	A51794.0095
	更换多路阀至门架进油管3B
	1
	

	33
	A51794.0070
	更换多路阀至门架进油管4A
	1
	

	34
	A51795.0185
	更换门架至溢流阀进油管
	1
	

	35
	A51795.0050
	更换起升油缸通管
	1
	

	36
	A51795.0065
	更换起升溢流阀至起升油缸油管
	1
	

	37
	A51795.0195
	更换门架至溢流阀三通油管
	1
	

	38
	A51795.0120
	更换起升溢流阀至起升油缸油管
	1
	

	39
	A51795.0160
	更换门架至起升油缸回油三通油管
	1
	

	40
	A51794.0105
	更换门架至起升油缸进油三通油管
	1
	

	41
	A51969.0090
	更换左前倾油缸进油管
	1
	

	42
	A51794.0150
	更换右前倾油缸进油管
	1
	

	43
	A51794.0165
	更换右前倾油缸回油管
	1
	

	44
	A51969.0100
	更换左前倾油缸回油管
	1
	

	45
	A51806.0036
	更换液压油箱至液压散热器油管
	1
	

	46
	A51806.0330
	更换九通阀至液压油散热器油管
	1
	

	47
	A51806.0085
	更换液压油箱至液压散热器油管
	1
	

	48
	A51826.0270
	更换优先阀至油箱回油管
	1
	

	49
	A51794.0625
	更换转向油缸油缸
	2
	

	50
	A51825.0050
	更换变速箱的泵至阀油管
	4
	

	51
	A51825.0100
	
	
	

	52
	A51825.0040
	
	
	

	53
	A51826.0070
	
	
	

	54
	A54942.0270
	更换起升油缸连接油管
	2
	

	55
	A54942.0260
	
	
	

	56
	923978.1051
	更换内门架起升油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	2
	

	57
	924472.0009
	更换牌坊起升油缸总成
★（项目维修改造完成后，内外门架总成更换项目验收前中标人须卡尔玛原厂件并提供出厂合格证）
	2
	

	58
	920744.0019
	更换平移油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	2
	

	59
	923978.1027
	更换倾斜油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	2
	

	60
	N00163.1700
	更转向油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	1
	

	61
	/
	发动机升级改造
	1
	

	62
	/
	发动机相关附件改造（含材料）
	1
	

	63
	/
	尿素罐固定装置的设置改造
	1
	

	64
	/
	控制系统的改造
	1
	

	65
	/
	项目维修改造完成后中标人须随车提供发动机保养耗材（包括材滤、机滤、空滤等所有材料）
	3
	

	66
	/
	整车要求配备车辆智能消防系统。机舱发生自燃时，有声、光报警，机器能自动停止运转自动/手动启动灭火功能。消防系统可手动、自动可自由切换，报警温度为 180 摄氏度，主电源切断后仍可以实现自动或手动灭火；灭火介质稳定可靠，适应-50—60 摄氏度常压储存，具有冷却、无腐蚀、防止复燃性能，系统寿命 5 年以上。
	1
	



其他投标人认为需要提供的证明材料及内容
















（价格标封面，供参考）



（项目名称）投标文件






价格标






投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年  月  日


附件十
投标报价一览表
                             （价格单位：人民币元）
	项目名称
	温州金洋集装箱码头有限公司25吨叉车维修

	维修工期
	维修工期：合同签订后，接招标人通知之日起    个日历天内完成合同范围内设备更换、维修并送回招标人指定地点且通过验收。

	质保期
	质保期；经浙江省特种设备科学研究院出具合格检验报告且双方共同验收合格后，质保期开始起计    年。

	税率
	 13 %

	投标报价
（总价）
	（大写）：人民币             元
（小写）：¥



说明：1.项目最高限价：人民币66.4万元（含税）。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则作否决投标处理。
2.本项目为交钥匙工程，本次报价是包含招标文件规定的完成本项目所需的供货、包装、设备来回运输、仓储、装卸、拆除、安装、调试、浙江省特种设备科学研究院检测费用、验收、售后服务、人工、保险、交通费、13%增值税税金、及涉及的辅材等全部工作的总费用（含平台交易服务费）。实行固定费用总价包干。该维修费用已涵盖履行过程中一切风险（包括但不限于材料、人工价格上涨，发生安全事故造成的损害赔偿）。
3.★不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应投标文件。

投标人全称（加盖单位公章）： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：  年  月  日


分项报价表
  
	序号
	配件编码
/（型号）
	名称
	数量
	单价（含税，元）
	总计（含税，元）

	1
	\
	更换卡尔玛原厂门架总成

	1
	
	

	2
	\
	全车油漆（底漆和面漆）
	1
	
	

	3
	A51795.0055
	更换九通阀至手刹阀油管
	1
	
	

	4
	A51969.0080
	更换九通阀至手刹阀油管
	1
	
	

	5
	A52682.0100
	更换九通阀至驱动桥散热油管
	4
	
	

	6
	A51839.0100
	更换九通阀至轮边刹车油管
	2
	
	

	7
	A51837.0230
	更换脚刹阀回油管
	1
	
	

	8
	A51837.0320
	更换脚刹阀进油管
	1
	
	

	9
	A51826.0105
	更换手刹进油管
	1
	
	

	10
	A51841.0325
	更换脚刹阀至九通阀油管
	1
	
	

	11
	A51969.0040
	更换副泵至高压滤芯油管
	1
	
	

	12
	A51969.0100
	更换蓄能器至手刹阀油管
	1
	
	

	13
	A51837.0290
	更换伺服制动系统
	3
	
	

	14
	A51837.0320
	
	
	
	

	15
	A51841.0300
	
	
	
	

	16
	A51794.0315
	更换方向机回油管
	1
	
	

	17
	A51794.0280
	更换方向机进油管
	1
	
	

	18
	A51826.0275
	更换方向机控制油管
	1
	
	

	19
	A51825.0200
	更换方向机进油管细
	1
	
	

	20
	A52278.0120
	更换优先阀至多路阀油管
	1
	
	

	21
	A51821.0205
	更换多路阀回油管
	1
	
	

	22
	A51826.0075
	更换主阀连接控制阀油管
	1
	
	

	23
	A52133.0065
	更换液压主泵至油箱油管
	1
	
	

	24
	A52133.0073
	更换液压主泵至油箱油管
	1
	
	

	25
	A52129.0070
	更换液压刹车泵至油箱油管
	1
	
	

	26
	A51990.0140
	更换多路阀至油箱油管
	1
	
	

	27
	A51990.0125
	更换液压刹车泵至油箱油管
	1
	
	

	28
	A51826.0180
	更换多路阀至油箱油管
	1
	
	

	29
	A52212.0140
	更换液压泵至多路阀进油管
	1
	
	

	30
	A52278.0095
	更换液压副泵至优先阀进油管
	1
	
	

	31
	A51794.0080
	更换多路阀至门架进油管3A4B
	2
	
	

	32
	A51794.0095
	更换多路阀至门架进油管3B
	1
	
	

	33
	A51794.0070
	更换多路阀至门架进油管4A
	1
	
	

	34
	A51795.0185
	更换门架至溢流阀进油管
	1
	
	

	35
	A51795.0050
	更换起升油缸通管
	1
	
	

	36
	A51795.0065
	更换起升溢流阀至起升油缸油管
	1
	
	

	37
	A51795.0195
	更换门架至溢流阀三通油管
	1
	
	

	38
	A51795.0120
	更换起升溢流阀至起升油缸油管
	1
	
	

	39
	A51795.0160
	更换门架至起升油缸回油三通油管
	1
	
	

	40
	A51794.0105
	更换门架至起升油缸进油三通油管
	1
	
	

	41
	A51969.0090
	更换左前倾油缸进油管
	1
	
	

	42
	A51794.0150
	更换右前倾油缸进油管
	1
	
	

	43
	A51794.0165
	更换右前倾油缸回油管
	1
	
	

	44
	A51969.0100
	更换左前倾油缸回油管
	1
	
	

	45
	A51806.0036
	更换液压油箱至液压散热器油管
	1
	
	

	46
	A51806.0330
	更换九通阀至液压油散热器油管
	1
	
	

	47
	A51806.0085
	更换液压油箱至液压散热器油管
	1
	
	

	48
	A51826.0270
	更换优先阀至油箱回油管
	1
	
	

	49
	A51794.0625
	更换转向油缸油缸
	2
	
	

	50
	A51825.0050
	更换变速箱的泵至阀油管
	4
	
	

	51
	A51825.0100
	
	
	
	

	52
	A51825.0040
	
	
	
	

	53
	A51826.0070
	
	
	
	

	54
	A54942.0270
	更换起升油缸连接油管
	2
	
	

	55
	A54942.0260
	
	
	
	

	56
	923978.1051
	更换内门架起升油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	2
	
	

	57
	924472.0009
	更换牌坊起升油缸总成
★（项目维修改造完成后，内外门架总成更换项目验收前中标人须卡尔玛原厂件并提供出厂合格证）
	2
	
	

	58
	920744.0019
	更换平移油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	2
	
	

	59
	923978.1027
	更换倾斜油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	2
	
	

	60
	N00163.1700
	更转向油缸修理包
▲（推荐进口品牌：NOK、HALLITE、FAG或相当于）
	1
	
	

	61
	/
	发动机升级改造
	1
	
	

	62
	/
	发动机相关附件改造（含材料）
	1
	
	

	63
	/
	尿素罐固定装置的设置改造
	1
	
	

	64
	/
	控制系统的改造
	1
	
	

	65
	/
	项目维修改造完成后中标人须随车提供发动机保养耗材（包括材滤、机滤、空滤等所有材料）
	3
	
	

	66
	/
	整车要求配备车辆智能消防系统。机舱发生自燃时，有声、光报警，机器能自动停止运转自动/手动启动灭火功能。消防系统可手动、自动可自由切换，报警温度为 180 摄氏度，主电源切断后仍可以实现自动或手动灭火；灭火介质稳定可靠，适应-50—60 摄氏度常压储存，具有冷却、无腐蚀、防止复燃性能，系统寿命 5 年以上。
	1
	
	





说明：
1.★不提供分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。
2.★维修费用为现场交钥匙价，包含维修材料的供货、包装、运输、仓储、装卸、拆除、安装、调试、浙江省特种设备科学研究院检测费用、验收、售后服务、人工、保险、交通费、13%增值税税金、平台服务费等一切费用（现场维修时产生的用电、用水费用均不含在投标报价内，由招标人负责），实行固定费用总包干。该维修费用已涵盖履行过程中一切风险（包括但不限于材料、人工价格上涨，发生安全事故造成的损害赔偿）。


投标人全称（加盖单位公章）： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期：  年  月  日
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